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[bookmark: __RefHeading___4][bookmark: _Hlk170913913]1.1.1. Определение целей нормирования
Целью утверждения и применения местных нормативов градостроительного проектирования Муниципального образования «Обливский район» (далее – МНГП МО «Обливский район», МНГП Обливского района, МНГП) является обеспечение повышения качества жизни населения муниципального района и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области гражданам, включая маломобильные группы населения.
Разработка МНГП Обливского района осуществлена в соответствии с п. 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 8, ч. 3, ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и Областного закона от 14.01.2008 № 853-ЗС и включения МНГП в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории МО «Обливский район».
МНГП МО «Обливский район» разработаны с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей Обливского района и сельских поселений в его составе. МНГП входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории МО «Обливский район».
МНГП входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории МО «Обливский район», и разрабатываются для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, направлены на установление обязательных требований для всех субъектов градостроительных отношений и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории на территории Муниципального образования «Обливский район».

[bookmark: __RefHeading___5]1.1.2. Перечень областей нормирования, для которых МНГП установлены расчетные показатели

В соответствии с требованиями ГрК РФ, Областным законом от 14.01.2008 № 853-ЗС и Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 (далее – Методические рекомендации) в МНГП установлены предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в следующих приоритетных областях:
- электроснабжение;
- теплоснабжение;
- газоснабжение;
- водоснабжение и водоотведение;
[bookmark: _Hlk170853227]- автомобильные дороги местного значения;
[bookmark: _Hlk170856193]- физическая культура и массовый спорт;
- образование;
- здравоохранение;
[bookmark: _Hlk170890786]- утилизация, и переработка твердых коммунальных и промышленных отходов;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;
К иным областям в настоящем проекте МНГП отнесены:
- благоустройство территории;
- культура;
- содержание мест захоронения;
- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;
- деятельность органов местного самоуправления;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района.
МНГП содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения МО «Обливский район» и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
Под обеспеченностью населения объектами в настоящем проекте МНГП понимается количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур, а также объектов благоустройства или объектов, связанных с решением вопросов местного значения МО «Обливский район».
Обеспеченность населения объектами устанавливается как расчетная мощность (вместимость, емкость, пропускная способность и т.д.) какого-либо вида инфраструктуры, приходящуюся на одного жителя или на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей МО Обливского района. Для ряда показателей обеспеченность населения объектами местного значения установлена как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения района. В качестве совокупной характеристики населения выступает муниципальный район в целом и сельские поселения в его составе, отдельные населенные пункты (при необходимости и возможности).
Территориальная доступность объектов – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур и объектов, связанных с решением вопросов местного значения МО «Обливский район». Территориальная доступность рассчитана, как показатель затрат времени на достижение определенного объекта, либо как расстояние до выбранного объекта, измеренного по прямой, или по имеющимся путям передвижения.
Показатель территориальной доступности для каждого вида объектов указывается как один из следующих видов территориальной доступности:
- пешеходная;
- транспортная;
- смешанная (пешеходно-транспортная).
Структура МНГП соответствует требованиям п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ и Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.
МНГП Обливского района разработаны на основании статистических и демографических данных, с учетом муниципального устройства Обливского района, социально-демографического состава и плотности населения, планов и прогнозов комплексного социально-экономического развития Ростовской области, Обливского района, документов стратегического планирования и государственных программ Ростовской области, Обливского района, предложений органов местного самоуправления МО «Обливский район».
МНГП Обливского района приведены в соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования Ростовской области (Постановление Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 29 декабря 2023 г. № 29 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области») (далее – РНГП Ростовской области).

[bookmark: __RefHeading___6]1.1.3. Сведения о дифференциации территории 
Муниципального образования Обливского района
Установление расчетных показателей в МНГП поселений необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей сельских поселений Обливского района, выраженных в природно-климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.
В целях установления предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Муниципального образования «Обливский район» в МНГП применяется дифференциация территории Обливского района (при необходимости) по следующим параметрам:
1) типам муниципальных образований в составе МО «Обливский район» –
сельские поселения;
2) типам населенных пунктов в составе муниципальных образований МО «Обливский район»;
3) численности населения населенных пунктов.

	Тип муниципального образования (МО)
	Число муниципальных образований
	Число населенных пунктов
	Численность
населения
МО, тыс. чел.
	Распределение
населенных пунктов по
числу жителей

	Сельские поселения
	7
	38
	
	Крупные (свыше 3000) - 1
Большие (1000 – 3000) - 0
Средние (201-1000) – 19
Малые (50-200) – 7
Особо малые (менее 50) –10
Без населения – 1

	Итого по району
	7
	38
	16 510
	



В случае отсутствия необходимости дифференциации расчетных показателей по типам муниципальных образований и численности населения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения принимаются едиными для всего населения и территории Обливского района.

[bookmark: __RefHeading___7]1.1.4. Функционально - планировочная организация территории 
Муниципального образования Обливского района
[bookmark: _Hlk176261965]В соответствии с требованиями статьи 23 ГрК РФ функциональное зонирование при подготовке генеральных планов муниципального образования «Обливский район» осуществляется применительно ко всем территориям поселений.
С учетом преимущественного функционального использования территорий сельских поселений муниципального образования «Обливский район» могут разделяться на функциональные зоны, приведенные ниже.
Жилые зоны:
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами.
Общественно-деловая зона - Застройка объектами здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административных и т.д.;
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
- Производственная зона для размещения промышленных предприятий, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры;
- Коммунально-складская зона для размещения складов, коммунальных предприятий;
- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры для размещения инженерных коммуникаций и иных видов.
Зона сельскохозяйственного использования - Зона для ведения объектов сельскохозяйственного назначения, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
Зоны рекреационного назначения:
- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
- Зона отдыха для размещения оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, занятий физической культурой и спортом, иных объектов отдыха и туризма.
Зоны особо охраняемых территорий:
- Особо охраняемые природные территории;
[bookmark: _Hlk177943423]- Территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Зоны специального назначения:
- Зона кладбищ для размещения объектов захоронения и культовых объектов при них
- Зона озелененных территорий специального назначения для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывов или иных насаждений специального назначения.
В соответствии со статьей 35 ГрК РФ при градостроительном зонировании определяются следующие виды территориальных зон:
- жилые;
- общественно-деловые;
- производственные зоны;
- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
- зоны сельскохозяйственного использования;
- зоны рекреационного назначения;
- зоны особо охраняемых территорий;
- зоны специального назначения;
- зоны размещения военных объектов;
-иные виды территориальных зон.
Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков устанавливаются в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки сельского поселения с учетом ограничений, установленных градостроительным, земельным, водным, лесным, природоохранным, санитарным и другим законодательством Российской Федерации и настоящими МНГП.
[bookmark: _Hlk178205876]Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселения с учетом требований ГрК РФ:
а) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
б) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных генеральным планом поселения (за исключением случая, установленного в ГрК РФ статья 18, часть 6);
в) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
г) планируемых изменений границ земель различных категорий.
При планировке и застройке сельского поселения и сельских населённых пунктов необходимо обеспечивать условия для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.
В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, наводнения, оползни и обвалы), зонирование территорий сельских поселений следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования при возможности, обеспечивая ее защиту за счет сооружений, снижающих или исключающих опасные факторы природных воздействий. В районах со сложными инженерно-геологическими условиями под застройку необходимо использовать участки, требующие меньших затрат на инженерную подготовку, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

[bookmark: __RefHeading___8]1.1.5. Термины и определения

В Местных нормативах градостроительного проектирования муниципального образования Обливского района Ростовской области приведенные понятия применяются в следующем значении:
1) Нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
2) Минимальный (максимальный) расчетный показатель - количественная характеристика (норматив) обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе обеспеченности населения объектами обслуживания в соответствии с настоящими Нормативами.
Обеспеченность населения объектами обслуживания - удельный показатель количества объектов обслуживания, и (или) их мощности, и (или) их площади, приходящихся на одного жителя.
3) Минимальный (максимальный) расчетный показатель доступности объекта обслуживания (далее также - радиус обслуживания) - количественное значение расстояния или времени маршрута от границ земельного участка объекта обслуживания до жилых зданий в соответствии с настоящими Нормативами.
4) Объекты обслуживания - объекты образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, отдыха и санаторно-курортного обслуживания, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности населения (включая инвалидов).
5) Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных поселений. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23Градостроительного кодекса российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.
6) Населенный пункт - часть территории Обливского района, имеющая сосредоточенную застройку, служащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законодательством порядке присвоено наименование (ЗС-РО) 
7) Муниципальное образование - муниципальный район, сельское поселение, часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления.
8) Черта (граница) сельских населенных пунктов - граница населенного пункта, которая отделяет земли населенного пункта от земель иных категорий.
9) Административный центр – сельский населенный пункт, который областным законом определен как место постоянного нахождения представительного органа муниципального образования;
10) Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) - документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.
11) Генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории, определяющий в интересах населения условия проживания, направления и границы территориального развития, функциональное зонирование, застройку и благоустройство территории, сохранение историко-культурного и природного наследия.
12) Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.
13)Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений.
14) Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
15) Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
16) Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
17) Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
18) Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
19) Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при территориальном планировании развития территорий с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.
20) Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
21) Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22) Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
23) Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
24) Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства.
25) Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
26) Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).
27) Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
28) Жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната).
29) Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
30) Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
31) Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
32) Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
33) Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
34) Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки.
35) Жилой район - структурный элемент селитебной территории.
36) Улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
37) Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
38) Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов.
39) Градостроительная емкость (интенсивность использования, застройки) территории - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города. Определяется нормативной плотностью застройки и величиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного нормирования, проектируемого на данной территории.
40) Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).
41) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади, которая может быть застроена объектами капитального строительства, без учета подземных этажей, ко всей площади земельного участка.
42) Предельный коэффициент плотности жилой застройки - предельное максимальное отношение суммарной площади квартир в многоквартирных домах, площади блокированных и индивидуальных жилых домов, которую разрешается построить на земельном участке, а при комплексном развитии территории на земельных участках, с учетом уже существующих объектов капитального строительства, к площади земельного участка.»;
43) Озелененная территория - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности занято растительным покровом.
44) Озеленение земельного участка - территория с газонным покрытием (травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав) и высадкой посадочного материала. На участке необходимо высаживать минимальное количество деревьев (лиственный и хвойный посадочный материал диаметром штамба от 4 см).
Кроме газона и деревьев, на территории озеленения могут быть высажены многолетние кустарниковые растения, а также прочие декоративные растения, не предоставляющие угрозу жизнедеятельности человека.
В площадь озеленения не включаются: детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, парковочные места, в том числе с использованием газонной решетки (георешетки).
45) Процент озеленения земельного участка - отношение суммарной площади озеленения земельного участка ко всей площади земельного участка. При определении процента озеленения могут учитываться озелененные территории детских и спортивных площадок для отдыха взрослого населения. Проезды, тротуары, парковочные места, в том числе с использованием газонной решетки (георешетки), не учитываются в определении процента озеленения.
46) Объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общепоселенческих торговых и административных центрах, лесопарки.
47) Парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект.
48) Сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.
49) Сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями.
50) Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.
51) Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями (гаражи, гаражи-стоянки, гаражные комплексы).
52) Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 процентов наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).
53) Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.
54) Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.
55) Временное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств - кратковременное хранение (не более 12 ч) на стоянках автомобилей на незакрепленных за конкретными владельцами машино-местах.
56) Гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.
57) Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске.
58) Маломобильные граждане - инвалиды всех категорий, к которым относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость их социальной защиты; лица пожилого возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления и собак - проводников.
59) Место захоронения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших, или погибших.
60) Места захоронения - кладбища, крематории, колумбарии, расположенные на территории поселения.
Объекты инженерной инфраструктуры.
61) Автономный (локальный) источник тепловой энергии - котельная, предназначенная для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий.
62) Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.
63) Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.
64) Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
65) Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.
66) Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление).
67) Теплоснабжение децентрализованное - теплоснабжение одного потребителя от одного источника тепловой энергии.
68) Теплоснабжение централизованное - теплоснабжение нескольких потребителей объединенных общей тепловой сетью от единого источника тепловой энергии.
69) Антенно-мачтовые сооружения - инженерное высотное сооружение, предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств.
70) Газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного или энергетического ресурса.
71) Газонаполнительная станция (ГНС) - предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов.
72) Линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии.
73) Централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы.
74) Трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов.
75) Природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
76) Пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа.
77) Система газоснабжения - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа.
78) Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
79) Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
80) Объекты утилизации переработки коммунальных и промышленных отходов - свалки, полигоны коммунальных и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, коммунальных и биологических отходов.
Перечень линий градостроительного регулирования, зон с особыми условиями использований территорий:
81) Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.
82) Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений).
83) Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.
84) Полосы отвода железных дорог — земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
85) Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.
86) Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.
87) Границы территорий памятников и ансамблей - границы земельных участков памятников градостроительства и архитектуры, памятников истории, археологии и монументального искусства, состоящих на государственной охране.
88) Границы зон охраны объекта культурного наследия - границы территорий, установленные на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, разработанного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
89) Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон сельских поселений и других объектов).
90) Защитная зона объекта культурного наследия - территория, которая прилегает к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
91) Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые на особо охраняемых природных территориях, участках земли и водного пространства.
92) Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
93) Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
94) Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса:
границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;
границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;
границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.
95) Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов инфраструктуры в соответствии с санитарными и строительными нормами и правилами.
96) Предельное количество этажей - предельное допустимое количество суммы всех надземных этажей объекта капитального строительства.
97) Предельная высота зданий, строений, сооружений - предельно допустимая высота объекта капитального строительства, которая рассчитывается в метрах от средней планировочной отметки земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли объекта капитального строительства, или конька кровли при уклоне кровли выше 30 градусов.
98). Высотная доминанта - господствующий объект капитального строительства в элементе, части элемента планировочной структуры, высота которого больше или равна ширине или длине такого объекта. 
99). Высота первого этажа - минимально допустимая высота первого этажа здания, строения, сооружения, выходящего фасадом на красные линии, которая рассчитывается в метрах от чистовой отметки отделки пола первого этажа здания, строения, сооружения до чистовой отметки отделки пола второго этажа здания, строения, сооружения.
100) Стилобат - общая часть объекта (объектов) капитального строительства, высотой не более двух надземных этажей, в границах допустимого размещения объекта капитального строительства и эксплуатируемой кровлей с возможностью проезда автомобилей и аварийных служб.».
Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.
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[bookmark: __RefHeading___10]1.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжение населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 1

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Комплекс сооружений электроснабжения в границах муниципального района (для нескольких поселений)
	Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел.
	1310
	Удаленность - метров
	0 (до границы населенного пункта)

	2
	Комплекс сооружений электроснабжения населения в границах сельского поселения
	Объем электропотребления - кВт.ч/год на 1 чел.
	922
	Удаленность - метров
	500








[bookmark: __RefHeading___11]1.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 2

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Комплекс сооружений теплоснабжения населения в границах муниципального района (для нескольких поселений)
	Объем теплопотребления - МДж/год на 1 чел.
(тыс. ккал/год на 1 чел.)
	7760
(1843)
	Удаленность - метров
	500



[bookmark: __RefHeading___12]1.2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 3

	[bookmark: _Hlk170855963]N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Комплекс сооружений газоснабжения в границах муниципального района (для нескольких поселений)
	Объем газопотребления - м3/год на 1 чел.
	194
	Удаленность - метров
	0 (до границы населенного пункта)

	2
	Комплекс сооружений газоснабжения населения в границах сельского поселения
	Объем газопотребления - м3/год на 1 чел.
	213
	Удаленность - метров
	500



[bookmark: __RefHeading___13]1.2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и водоотведения населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 4

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Комплекс сооружений водоснабжения населения в границах сельского поселения
	Объем водопотребления - литры в сутки на одного чел.
	175
	Удаленность - метров
	500

	2
	Комплекс сооружений водоотведения населения в границах сельского поселения
	Объем водопотребления - литры в сутки на одного чел.
	175
	Удаленность - метров
	500



[bookmark: __RefHeading___14]1.2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области связи населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 5

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1.8.
	Объект сети электросвязи (в том числе линейно-кабельные сооружения связи)
	Количество на муниципальное образование - штук
	1
	Удаленность от узлов сети электросвязи - метров
	500



[bookmark: __RefHeading___15]1.2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильные дороги местного значения и транспортной инфраструктуры населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 6

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского н.п. с сетью дорог общего пользования
	Количество объектов - объект
	1 независимо
от количества жителей
	Удаленность - метров
	0 (до границы населенного пункта)

	2
	Автостанция
	Количество объектов - объект
	1 на 
административный центр
муниципального района
	Транспортная
доступность - минут
	не
устанавливаются

	3
	Объект дорожного сервиса на дорогах II и III категории (пункт общественного питания, площадка отдыха, автозаправочная станция, станция технического обслуживания, моечный пункт)

	Количество объектов - объект
	1 независимо
от количества жителей
	Транспортная
доступность - км 
	100

	4
	Велодорожки
	Протяженность на поселение - км
	6
	Удаленность - метров
	0 (до границы населенного пункта)

	5
	Сети линий наземного
общественного
пассажирского
транспорта
	Плотность сети, километры сети на квадратный километр территории
	1,4 - 1,6
	пешеходная доступность остановок общественного транспорта - метры
	800

	6
	Стоянки и парковки
(парковочные места) общего пользования
	Уровень обеспеченности,
 % 
	Из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том
числе, %:
	пешеходная доступность - метры
	до входов в жилые дома 
	100

	
	
	
	жилые районы
	25
	
	до пассажирских станций, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания
	150

	
	
	
	промышленные и коммунальноскладские зоны (районы)
	25
	
	-
	-

	
	
	
	зоны массового кратковременного отдыха
	15
	
	до входов в парки, на выставки и стадионы
	400


Примечания:
1. При планировании развития населенных пунктов следует обеспечивать сбалансированное развитие территории и транспортных сетей. Проектировать транспортную сеть и УДС следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих к ним территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования. Структура УДС должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям.
2. В целях устойчивого развития сельского поселения решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры. Для жителей сельских населенных пунктов затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) не должны превышать 30 мин.
3. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут размещаться в составе всех территориальных зон. Виды разрешенного использования земельных участков в составе территориальных зон устанавливаются градостроительным регламентом в Правилах землепользования и застройки сельского поселения 
4. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, требуемое число машино-мест для хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек. 
5. При формировании УДС, внутриквартальных проездов (выездов) шаг сети улиц и дорог, определяющий размеры жилых микрорайонов и кварталов, рекомендуется принимать по СП 476.1325800.2020. Протяженность УДС и внутриквартальных проездов на территориях жилых микрорайонов следует определять из условий обеспечения ожидаемых объемов выезда трудоспособного населения в час пик (с учетом перспективной застройки), а также прибытия на территорию работающих и посетителей к объектам общественного и иного назначения, расположенным на рассматриваемой территории.
6. При формировании выездов с территории жилых микрорайонов и кварталов следует предусматривать не менее двух выездов (въездов). При наличии УДС по границам рассматриваемой территории рекомендуется организация выезда (въезда) на каждую из улиц.
7. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в соответствии с СП 396.1325800.2018 (с изменениями №1, №2) в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе УДС следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.
8. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в соответствии с СП 396.1325800.2018 (с изменениями №1, №2) в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе УДС следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.
9. На проездах с одной полосой движения следует организовывать одностороннее движение либо предусматривать карманы для обеспечения встречного движения, а также для разворота автомобилей. Расстояния между карманами принимаются с учетом расстояния видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км.
10. В конце проезжих частей тупиковых улиц, дорог следует устраивать разворотные площадки, размеры которых проектируются с учетом габаритов транспортных средств в соответствии с СП 396.1325800.2018 и радиуса разворота транспортных средств с учетом требований СП 4.13130.2013, но не менее 15Х15кв.м.В габаритах разворотной площадки (при обосновании) для обеспечения движения специального транспорта допускается использование примыкающих к дороге тротуаров с устройством доборного бортового камня согласно ГОСТ 32961 и рассчитанных на нагрузку от пожарных автомобилей при условии ограждения тротуара. 
11. При организации конечного пункта для разворота транспортных средств наземного пассажирского транспорта общего пользования расчетное транспортное средство принимается исходя из габаритов имеющегося и перспективного подвижного состава, при этом размеры территории должны позволять размещение разворотной площадки с центральным островком.
12. В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.1.2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физическая культура и массовый спорт населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 7

	[bookmark: _Hlk170894985]N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле с беговой дорожкой возможны доп. спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня)
	Количество объектов - объект
	1 на сельский н.п. с населением более 300 человек
	Пешеходная
доступность - минут
	30

	2
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и регионального уровня)
	Количество объектов - объект
	1 независимо
от количества жителей
	Транспортная
доступность - минут
	90

	3
	Бассейн

	Количество объектов - объект
	1 независимо
от количества жителей
	Транспортная
доступность – минут
	90


Примечание:
Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.









[bookmark: __RefHeading___16]1.2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образование населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 8

	[bookmark: _Hlk177998728]N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Дошкольная 
образовательная организация
	Число мест на 1 тыс. жителей (в возрасте от 0 до 7 лет)
	94*
	Пешеходная
доступность - метров
	1000

	2
	Общеобразовательная организация 

	Число мест на 1 тыс. жителей (в возрасте от 7 до 18 лет)

	112
	Пешеходная
доступность - метров
	1000

	
	
	
	
	Транспортная
доступность - минут
	30

	3
	Объекты 
дополнительного образования

	Число мест на 
программах 
дополнительного 
образования, 
реализуемых на базе образовательных 
организаций (за 
исключением 
общеобразовательных организаций), 
реализующих 
программы 
дополнительного 
образования – мест 
	2
	Комбинированная (транспортно-пешеходная) доступность - минут
	30



* При определении необходимости размещения и вместимости детских дошкольных учреждений в сельских населенных пунктах с численностью населения до 3000 человек следует учитывать фактический возрастной состав населенного пункта, расчетный показатель минимальной обеспеченности может быть снижен в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения.

Примечание: 
1. Размер земельного участка для размещения дошкольной образовательной организации (учреждения) принимается из расчета 40 кв. м на одно место в организации при ее мощности до 100 детей и 35 кв. м на одно место в организации при ее мощности свыше 100 детей.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.
3. Размер земельного участка для размещения общеобразовательной организации (учреждения) принимается из расчета: 50 кв. м на одного учащегося в организации при ее мощности от 40 до 400 детей; 40 кв. м на одного учащегося в организации при ее мощности от 401 до 500 детей; 33 кв. м на одного учащегося в организации при ее мощности от 501 до 600 детей; 25 кв. м на одного учащегося в организации при ее мощности от 601 до 800 детей.
4. Размеры земельных участков общеобразовательной организации могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях.
5. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м
6. В целях реализации государственной программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы», утвержденной Постановление Правительства Ростовской области от 31 декабря 2015 г. N 234, допускается уменьшать размеры земельных участков общеобразовательных организаций до 20%




[bookmark: __RefHeading___17]1.2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранение населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 9

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями 
	мест на 1000 чел.
	80,2
	Пешеходная
доступность - метров
	1000

	2
	Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара
	посещений в смену
	271,1
	Пешеходная
доступность - метров
	1000

	3
	Фельдшерский пункт
	
	Не нормируется
	Комбинированная (транспортно-пешеходная) доступность - минут
	30

	4
	Станция (подстанция) скорой медицинской помощи
	объектов на 10000 чел.
	0,1
	-
	Не нормируется










[bookmark: __RefHeading___18]1.2.10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области утилизация, и переработка твердых коммунальных и промышленных отходов населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 10

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год
	Твердые бытовые
отходы:
	кг
	л
	*
	*

	
	
	
	- от жилых зданий, 
	*
	*
	
	

	
	
	
	Жидкие из выгребов
(при отсутствии
канализации)
	*
	*
	
	

	
	
	
	- от прочих жилых зданий
	*
	*
	
	


* Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека)осуществляется в соответствии с Порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ростовской области, утвержденным Постановление Правительства Ростовской области от 21 июля 2020 г. N 663 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ростовской области» и Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области, утвержденные Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 16 декабря 2022 г. № 8 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области».
Примечание: 
1. В целях обеспечения условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения, деятельность по организации системы очистки территории от отходов производства и потребления при градостроительном проектировании должна быть направлена на создание системы вторичного использования (переработки), обезвреживания отходов и только при обосновании невозможности (отсутствие технологий, оборудования и др.) - их захоронение (размещение) в установленных местах.
2. При территориальном планировании развития Обливского района создание и развитие предприятий по переработке бытовых отходов, мусороперерабатывающих и мусоросортировочных предприятий следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

[bookmark: __RefHeading___19]1.2.11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области объектов озеленения, представленных территориями (площадками) общего пользования населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Таблица 11

	[bookmark: _Hlk170896067]N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, набережные)
	м2 на
человека
	16
	Комбинированная (транспортно-пешеходная) доступность - минут
	20-30

	
	
	Количество объектов - объект
	21
	
	


[bookmark: _Hlk170897645]Примечание:
1. Минимальная площадь фактически озелененной территории (озелененная территория общего пользования, непосредственно занятая зелеными насаждениями) должна составлять не менее 70 % от общей площади озелененной территории общего пользования.
2. Площадь под зданиями и иными сооружениями, расположенными на озелененной территории общего пользования, включая проезды, дорожки и площади с твердым покрытием, не может превышать 30 % этой территории.

[bookmark: __RefHeading___20][bookmark: _Hlk170896019]1.2.12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и досуга населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 12

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Межпоселенческая библиотека 

	Количество объектов - объект
	1 в административном центре района
	Транспортная
доступность - минут
	45

	2
	Детская библиотека, юношеская библиотека
	Количество объектов - объект
	1 в административном центре района
	Транспортная
доступность - минут
	90

	3
	Культурно-досуговые учреждения 
	Количество объектов - объект
	1 независимо
от количества жителей
	Транспортная
доступность - минут
	20-30

	4
	Музей
	Количество объектов - объект
	1 независимо
от количества жителей
	Транспортная
доступность - минут
	90


Примечания:
1. Детская и юношеская муниципальные библиотеки могут размещаться как самостоятельные объекты, либо как объединённые библиотеки для детей и молодежи с отделами по соответствующим возрастным категориям пользователей, либо в качестве структурных подразделений межпоселенческой библиотеки.
2. Муниципальные библиотеки рекомендуется размещать в административных центрах сельских поселений.
3. В составе муниципальных библиотек сельских поселений должны размещаться детские отделения.
4. Межпоселенческую, детскую и юношескую библиотеки, центры культурного развития, кинотеатры следует размещать в административных центрах муниципальных районов.
5. В составе районного дома культуры и (или) центра культурного развития следует размещать объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества.
6. В целях обеспечения доступности объектов культуры возможны различные варианты размещения: отдельно-стоящие, встроенные или пристроенные объекты культуры в составе жилых зон и отдельно стоящие объекты культуры в составе общественных и рекреационных зон. 

[bookmark: __RefHeading___21]1.2.13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области содержания мест захоронения населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 13

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Специализированная служба по вопросам похоронного дела
	Площадь территории - га на 1000 человек численности населения
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность - минут
	90

	2.
	Кладбища
	гектаров на 1 тысячу человек
	кладбища традиционного захоронения – 0,24
	транспортная доступность - минуты
	не устанавливается

	
	
	
	кладбища урновых захоронений после кремации -0,02
	
	


Примечания:
1. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
2. По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
3. На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается, стоянки автокатафалков, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.
4. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.
5. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон.
[bookmark: __RefHeading___22][bookmark: _Hlk170897778]1.2.14. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области торговля общественное питание населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Таблица 14

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Розничный рынок

	Количество объектов - объект
	1 независимо
от количества жителей
	Транспортная
доступность - минут
	90

	2
	Аптека (Аптечный пункт)
	объектов на 1000 чел.
	1
	Пешеходная
доступность - метров
	500

	3
	Торговые объекты
	Количество стационарных торговых объектов - ед.
	48
	Пешеходная доступность - метров
	2000

	4
	Предприятие бытового обслуживания
	Рабочих мест, ед. на 1000 человек
	7
	Пешеходная доступность - метров
	2000

	5
	Предприятия общественного питания
	Число посадочных мест в городских и сельских поселениях муниципального района, ед. на 1000 человек
	40
	Пешеходная доступность - метров
	2000





[bookmark: __RefHeading___23][bookmark: _Hlk170898156]1.2.15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области деятельности органов местного самоуправления населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
Таблица 15

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Административное здание органа местного самоуправления
	Количество объектов - объект
	1 независимо
от количества жителей
	Транспортная
доступность - минут
	90

	2
	Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные)
	Количество объектов - объект
	1 независимо
от количества жителей
	Транспортная
доступность - минут
	90

	3
	Многофункциональный молодежный центр
	Количество объектов - объект
	2
	Транспортная
доступность - минут
	45

	4
	Муниципальный архив

	Количество объектов - объект
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность - минут
	Не нормируется 

	5
	Гостиницы (или аналогичные средства размещения)
	Количество объектов - объект
	1 независимо от численности населения
	Транспортная доступность - минут
	90

	6
	Отдельно стоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в городском поселении
	Количество объектов, объект
	1 на 2 800 – 3 000 чел.
	Удаленность, километров
	7,5 (до границы населенного пункта)

	7
	Отдельно стоящее здание (помещение) для работы участкового уполномоченного полиции в сельском поселении
	Количество объектов, объект
	1 на 1 000      2 800 чел.
	
	7,5 (до границы населенного пункта)



[bookmark: __RefHeading___24][bookmark: _Hlk170906212]1.2.16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Таблица 16

	N
п.п.
	Область, вид, объект местного значения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения

	
	
	Параметр обеспеченности - единица измерения
	Предельное значение показателя
	Параметр доступности - единица измерения
	Предельное значение показателя

	1
	Берегозащитные сооружения
	Охват территории, требующей защиты, %
	100
	-
	Не нормируется

	2
	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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[bookmark: __RefHeading___25]2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

[bookmark: __RefHeading___26][bookmark: _Hlk170906833][bookmark: _Hlk170906493]2.1. Информация о современном состоянии и прогнозе развития Муниципального образования «Обливский район»
В соответствии с пунктом 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
-	социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
-	стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по её реализации (при наличии);
-	предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
Таким образом, установление расчетных показателей минимального уровня обеспеченности и максимального уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения МО «Обливский район» в МНГП выполнено с учетом территориальных, социально-демографических, инфраструктурных, социально- экономических и иных особенностей территории муниципального района.
[bookmark: __RefHeading___27]2.2. Обоснование предмета нормирования–перечня областей, для которых в МНГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей

Перечень областей нормирования и относящихся к ним объектов местного значения для целей МНГП Муниципального образования «Обливский район» установлен на основании:
· статей 19, 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· федеральных законов, в которых установлены полномочия органов местного самоуправления муниципального района в различных областях;
· статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
· Постановления Правительства РФ от 16.12.2020 № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;
· Областной закон «О градостроительной деятельности в Ростовской области» от14.01.2008 года N 853-ЗС;
· Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
· Устава муниципального образования "Обливский район" (утв. Решением Собрания депутатов Обливского района Ростовской области от 27 декабря 2018 г. N 173).
Сведения об областях нормирования, видах объектов местного значения и регламентирующих их нормах законодательства представлены в таблице ниже.

Таблица 16. Перечень областей нормирования и видов объектов местного значения, для которых в МНГП МО «Обливский район» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения

	№ п/п
	Область нормирования
	Виды объектов местного значения
	Нормы законодательства

	1.
	Электроснабжение
	· ЛЭП с проектным номинальным классом напряженияменее35кВт;
· Электрические подстанции;
· Распределительные пункты.
	- подпункт а)п.1ч.3ст.19ГрКРФ;
- ст.15,ст.16Федеральногозаконаот 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Федеральныйзаконот26.03.2003№35-ФЗ;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71;
· Областной закон от 14.01.2008 № 853-ЗС.

	2.
	Газоснабжение
	· Газопроводы давлением до 0,6 Мпа;
· ГРС;
· ГРП.
	- подпункта)п.1ч.3ст.19ГрКРФ;
· ст.15,ст.16Федеральногозаконаот 06.10.2003 № 131-ФЗ;
· Федеральныйзаконот31.03.1999№69-ФЗ;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71;
· Областной закон от 14.01.2008 № 853- С.

	3.
	Теплоснабжение
	-Объекты теплоснабжения
	· Федеральныйзаконот27июля2010года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71;
· Областной закон от 14.01.2008 № 853-ЗС.

	4.
	Водоснабжениеи водоотведение
	· Объекты водоснабжения;
· Объекты водоотведения.
	 -Федеральныйзаконот07.12.2011№416-ФЗ;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71;
· Областной закон от 14.01.2008 № 853-ЗС.

	5.
	Автомобильные дороги общего пользования местного
	· автомобильные дороги общего пользования местного значения;
· автостанции;
· велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов;
· велосипедные дорожки в
границах населенных пунктов;
· остановочные пункты общественного пассажирского транспорта;
· автозаправочные станции;
· станции технического обслуживания автомобилей.
	- подпункт б)п.1ч.3ст.19ГрКРФ;
- подпункт б)п.1ч.5ст.23ГрКРФ;
· ст.14,ст.15,ст.16Федеральногозаконаот 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Федеральныйзаконот08.11.2007№257-ФЗ;
- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта–п. 2а-6;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021№ 71;
· Областной закон от 14.01.2008 № 853-ЗС.

	6.
	Образование
	· Дошкольные образовательные организации;
· Общеобразовательные организации;
· Организации дополнительного образования детей;
· Организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств
	 - подпункта)п.1ч.3ст.19ГрКРФ;
· ст.15,ст.16Федеральногозаконаот 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Федеральныйзаконот29.12.2012№273-ФЗ;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71;
· ПисьмоМинобрнаукиРФот04.05.2016№ АК-950/02;
· Областной закон от 14.01.2008 № 853-ЗС.

	7.
	Физическая культура и массовый спорт
	· Спортивные залы общего пользования;
· Бассейны крытые и открытые общего пользования;
· Стадионы с трибунами на 1500 мест.
	 - подпункта) п.1ч.3ст.19ГрКРФ;
· ст.15, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
· Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71;
· Приказ Минспорта от 21.03.2018 №244;
· Областной закон от 14.01.2008 № 853-ЗС.

	8.
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
	- подпункта) п.1ч.3ст.19 ГрК РФ;
· ст.15, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71;
· Областной закон от 14.01.2008 № 853-ЗС.

	9.
	Благоустройство и озеленение территории
	-площадь озелененных территорий общего пользования в границах городских округов и поселений.
	- подпункта) п.1ч.3ст.19ГрКРФ;
· ст.15, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71;
· Областной закон от 14.01.2008 № 853-С.

	10.
	Культура
	· Межпоселенческая библиотека;
· Детская библиотека;
· Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам;
· Общедоступная библиотека;
· Общедоступная библиотека с детским отделением;
· Филиал общедоступных библиотек с детским отделением;
· Краеведческий музей;
· Концертный зал; Концертный творческий коллектив;
· Центр культурного развития;
· Дом культуры;
· Кинозал.
	· Распоряжение Минкультуры РФ от 23.10.2023 № Р-2879;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71.

	11.
	Содержание мест захоронения
	· Кладбища традиционного захоронения;
· Бюро ритуальных услуг.
	· ст.14, ст.15, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
· Федеральный закон от12.01.1996 №8-ФЗ;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71.

	12.
	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание
	· Стационарные торговые объекты;
· Нестационарные торговые объекты;
· Предприятия бытового обслуживания.

	· ст.14, ст.15, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71.


	13.
	Архивное дело
	-Муниципальный архив.
	· ст.15 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ;
· Федеральный закон от 22.10.2004№125-ФЗ;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71.

	14.
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района
	· Берегозащитные сооружения;
· Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	· ст.14, ст.15, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
· Федеральный закон от 21декабря1994
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2021 № 71.
· 



[bookmark: __RefHeading___28][bookmark: _Hlk178257133]2.3. Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения

2.3.1 [bookmark: __RefHeading___29][bookmark: _TOC_250022].  Электроснабжение
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления для различных категорий жилых помещений в зависимости от количества комнат и количества проживающих установлен в соответствии с постановлением от 12 октября 2017 года N 47/1 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Ростовской области»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется


2.3.2 [bookmark: __RefHeading___30].  Газоснабжение
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем	газопотребления 	населением муниципального района для приготовления пищи, подогрева воды и отопления жилых помещений принят в соответствии с Постановлением РСТ от 24.08.2012 № 29/105 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях при использовании природного газа на территории Ростовской области» (в редакции постановления РСТ от 12.08.2014 № 42/2)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется


2.3.3 [bookmark: __RefHeading___31][bookmark: _TOC_250020].  Теплоснабжение
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты
теплоснабжения
	Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
	Объем теплопотребления с РНГП
Ростовской области

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется


2.3.4 [bookmark: __RefHeading___32][bookmark: _TOC_250019].  Водоснабжение
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты водоснабжения



	Расчетный показатель
	Объем водопотребления принят в соответствии с Постановлением от 30 мая 2017 года N 20/10 «Об установлении нормативов потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области»

	
	
	

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
	Уровень территориальной доступности не 
нормируется


2.3.5 [bookmark: __RefHeading___33][bookmark: _TOC_250018].  Водоотведение
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения принят в соответствии с пунктом	5.1.1СП 32.13330.2018 равным водопотреблению

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.


2.3.6 [bookmark: __RefHeading___34][bookmark: _TOC_250017].  Автомобильные дороги общего пользования местного значения
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Автомобильные
дороги общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям определена как разность доли общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (100%) и доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

	
	Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется

	Автостанция
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности автостанциями установлен в соответствии с РНГП Ростовской области, исходя из необходимости обеспечения межмуниципального сообщения

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в 1,5 часа на общественном транспорте, исходя из требований РНГП Ростовской области в соответствии с необходимостью и доступностью объекта для жителей всех населенных пунктов МО «Обливский район»

	Остановочный пункт общественного пассажирского транспорта (ОПТ)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Необходимость нормирования указанного показателя определяется требованиями Распоряжения Минтранса РФ от 31.01.2017 № НА-19-р.
Минимальный уровень	обеспеченности остановочными пунктами ОПТ принят в количестве 2,3 остановок ОПТ на 1000 чел., исходя из текущего уровня обеспеченности объектами


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетные показатели максимального уровня территориальной доступности остановок ОПТ от различных объектов приняты в соответствии с п. 3.1.1 Табл.1 Распоряжения Минтранса РФ от 31.01.2017 № НА-19-р

	Автозаправочные станции


	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с п. 11.41 СП 42.13330.2016 проектирование числа автозаправочных станций осуществляется из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки вне населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен в соответствии РНГП Ростовской области. Для сельских населенных пунктов с малой численности населения указанный показатель не нормируется

	
	Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
	Не нормируется


2.3.7 [bookmark: __RefHeading___35][bookmark: _TOC_250016].  Образование
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями установлен на основе Постановления 
Администрации Обливского района от от 05.12.2018 № 444 «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Развитие образования»»:
- охват детей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 7 лет – 100% 
Соответственно общий показатель обеспеченности составляет 100 мест на 100 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Возрастной интервал определен в соответствии с требованиями Письма Министерства образования и науки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02. В скобках приведен показатель обеспеченности местами в ДОО в расчете на 1000 населения муниципального района. 
Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению, к письму Минобрнауки России 
№АК-950/02.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»


	Общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями установлен на основе Постановления Администрации Обливского района от 05.12.2018 № 444  «Об утверждении муниципальной программы Обливского района «Развитие образования»–100%. Соответственно общий показатель обеспеченности составляет100 мест на100 детей в возрасте7-18лет. Возрастной интервал определен в соответствии с требованиями Письма Министерства образования и науки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016
№ АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



	Организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения МО «Обливский район» организациями дополнительного образования детей, в т. ч. Реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств определены в соответствии со значением индикатора муниципальной программы Обливского района «Развитие образования»:
- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет – 80% к 2030 г.
Соответственно общий показатель обеспеченности составляет 80 мест на 100 детей в возрасте 5-18.
Возрастной интервал определен в соответствии с требованиями Письма Министерства образования и науки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02. 
С учетом целевого индикатора 80-процентной обеспеченности местами в организациях дополнительного образования детей (см. текст выше) нормативное число мест на 1000 населения, в т.ч. реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, а также приложения ДСП 42.13330.2016


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций для населения установлен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02, 
СП 2.4.3648-20,приложения ДСП 42.13330.2016




2.3.8 [bookmark: __RefHeading___36][bookmark: _TOC_250015].  Физическая культура и массовый спорт
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Спортивные залы общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого
уровня обеспеченности

	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения МО «Обливский район» определен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», а также в соответствии с таблицей 10.1, приложением Д СП 42.13330.2016

	Бассейны крытые и
открытые общего пользования
	Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности

	

	Стадионы с трибунами на 1500 мест
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
	Показатель комбинированной транспортно- пешеходной доступности в 30мин. Установлен в соответствии с приложением ДСП 42.13330.2016



2.3.9 [bookmark: __RefHeading___37]. Обработка, утилизация и переработка твердых коммунальных и промышленных отходов
Минимальный уровень обеспеченности и максимальный уровень территориальной доступности объектов местного значения в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ростовской области и муниципальных образований в ее составе, определяется Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 26 августа 2016 г. N П-34 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области».

2.3.10 [bookmark: __RefHeading___38][bookmark: _TOC_250013].  Благоустройство территории
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатели минимальной обеспеченности озелененными территориями общего пользования рассчитаны в соответствии с РНГП Ростовской области и исходя из требований к количественным параметрам озелененных территорий общего пользования, приведенных в п.9.8 и табл.9.2 СП42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется



2.3.11 [bookmark: __RefHeading___39][bookmark: _TOC_250012].  Культура
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Межпоселенческая
библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  в области культуры (библиотек всех типов и точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам) и максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения МО «Обливский район» выполнено на основе Приложения (табл. 1) к распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 № Р-2879

	Детская библиотека
Общедоступная
библиотека
	
	

	Филиал общедоступных библиотек с
детским отделением
	
	

	Межпоселенческая библиотека
Детская библиотека Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам Общедоступная библиотека
Филиал общедоступных библиотек с детским
отделением
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Комбинированная (транспортно-пешеходная) доступность до объекта в 30 мин. установлена в соответствии с Приложением ДСП 42.13330.2016 и табл.1 Приложения к распоряжению Министерства культуры РФ от 23.10.2023 № Р-2879

	Музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры (музеев) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения выполнено на основе Приложения (табл. 2) к распоряжению Министерства культуры РФ от 23.10.2023 № Р-2879

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Комбинированная (транспортно-пешеходная) доступность до объекта в 30 мин. установлена в соответствии с Приложением ДСП 42.13330.2016 и табл.2 Приложения к распоряжению Министерства культуры РФ от 23.10.2023
№ Р-2879

	Культурно-досуговый
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры (концертных залов и концертных творческих коллективов) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения выполнено на основе Приложения (табл. 4) к распоряжению Министерства культуры РФ от 23.10.2023 № Р-2879


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Комбинированная (транспортно-пешеходная) доступность до объекта в 30 мин. установлена в соответствии с Приложением ДСП 2.13330.2016 и табл.4 Приложения к распоряжению Министерства культуры РФ от 23.10.2023 
№ Р-2879




2.3.12 [bookmark: __RefHeading___40][bookmark: _TOC_250011].  Содержание мест захоронения
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Кладбище
традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель площади кладбища традиционного захоронения на численность населения и количества бюро ритуальных услуг на муниципальный район приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	Бюро ритуальных услуг
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.



2.3.13 [bookmark: __RefHeading___41][bookmark: _TOC_250010].  Торговля и общественное питание
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты
торговли
	Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
	Количество торговых объектов в МО «Обливский район»
Постановление Правительства Ростовской области от 18 июля 2023 г. N 528 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Ростовской области

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Уровень территориальной доступности принят в
соответствии с п.10.4 СП 42.13330.2016.

	Предприятия
общественного
питания
	Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
	Расчетные показатели в количестве посадочных мест на 1000 жителей в городских и сельских поселениях приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 Приложением Д.

	
	Расчетный показатель
	Уровень территориальной доступности принят в соответствии с п.10.4 СП 42.13330.2016.


	
	максимально допустимого
	

	
	уровня территориальной
	

	
	доступности
	



2.3.14 [bookmark: __RefHeading___42][bookmark: _TOC_250009].  Архивное дело
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Муниципальный
архив
	Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
	Расчетный показатель обеспеченности муниципального района в 1 объект принят в соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ и ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
	Не нормируется



2.3.15 [bookmark: __RefHeading___43][bookmark: _TOC_250008].  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального район
	Вид объектов
	Тип расчетных показателей
	Обоснование расчетного показателя

	Берегозащитные
сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для МО
«Обливский район» рассчитан в соответствии с РНГП Ростовской области и необходимостью 100-процентной обеспеченности предупреждения и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера.

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности
	Не нормируется





[bookmark: __RefHeading___44]3. 	ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРИМТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТРОВАНИЯ
[bookmark: __RefHeading___45]3.1.	Правила применения расчетных показателей

3.1.1.	В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана городского и сельского поселения осуществляется с учетом РНГП и МНГП.
3.1.2.	В соответствии с требованиями п. 4 ч. 6 ст. 30 ГрК РФ при подготовке правил землепользования и застройки в границах зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, необходимо установить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, то есть аналогичные показателям МНГП.
3.1.3.	В соответствии с требованиями п. 7 ч. 4 ст. 42 ГрК РФ материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения требованиям МНГП, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление КРТ, установленным ПЗЗ, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
В соответствии с требованиями ч. 10 ст. 45 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с НГП.
Учет расчетных показателей МНГП при подготовке документов территориального планирования (ДТП), документации по планировке территории (ДППТ) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) (для определения расчетных показателей для целей КРТ) приведен в таблице.
3.1.4. Применение МНГП МО «Обливский район» при подготовке проектов генеральных планов сельских поселений муниципального района (внесения в них изменений) не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).
3.1.5.	В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
3.1.6.	Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Обливский район» необходимо для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в ДТП (СТП муниципального района) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на территории МО «Обливский район».
3.1.7.	Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования, установленными настоящими МНГП.
3.1.8.	Расчет проектной численности населения при разработке градостроительной документации производится на основе показателя жилищной обеспеченности, который установлен в РНГП Ростовской области на уровне не менее 33,3 кв. метра на 1 человека.
3.1.9.	При разработке проекта планировки территории следует учитывать общую проектную численность населения с учетом населения в сохраняемой застройки и нового жилищного строительства. Численность населения нового жилищного строительства следует определять как отношение суммарной площади всех квартир МКД к показателю жилищной обеспеченности. Площадь квартир определяется в соответствии с правилами, установленными СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные.
3.1.10.	При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Ростовской области, на которые приводятся ссылки в настоящем проекте МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
3.1.11.	В случае отсутствия в МНГП МО «Обливский район» расчетных показателей минимального уровня обеспеченности объектами местного значения и максимального уровня территориальной доступности таких объектов для населения МО «Обливский район» к проектированию принимаются значения расчетных показателей РНГП Ростовской области.
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3.2.1.	Действие расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Обливского района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких данных объектов для населения распространяется на всю территорию Муниципального образования «Обливский район».
3.2.2.	Расчетные показатели МНГП подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения МО «Обливский район». Расчетные показатели МНГП применяются при осуществлении государственного контроля за соблюдением ОМСУ законодательства о градостроительной деятельности.
3.2.3.	Расчетные показатели МНГП Муниципального образования «Обливский район» могут применяться:
-	в условиях аукционов на право заключить договор о КРТ по инициативе ОМСУ МО «Обливский район»;
-	при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района «Обливский район»;
-	для принятия решений ОМСУ МО «Обливский район», должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории муниципального района;
-	физическими и юридическими лицами, а также судебными органами как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;
-	при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам СТП МО «Обливский район», генеральных планов сельских поселений МО «Обливский район»;
-	при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
-	в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения МО «Обливский район» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.2.4.	В случае утверждения в составе региональных нормативов градостроительного проектирования Ростовской области минимальных (максимальных) расчетных показателей уровня обеспеченности (территориальной доступности) объектов местного значения со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, с установленных в МНГП МО «Обливский район», применяются расчетные показатели РНГП Ростовской области.
[bookmark: sub_12043400]3.2.5.	МНГП рекомендуются к учету при разработке архитектурно-градостроительных концепций, мастер-планов развития территории населенных пунктов МО «Обливский район» и иных подобных градостроительных работ, финансируемых из бюджетных или внебюджетных средств.
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ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации.
ГОСТ – государственный стандарт.
ДТП – документы территориального планирования.
ДППТ – документация по планировке территории.
ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территории.
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство.
КРТ – комплексное развитие территорий.
ЛЭП – линия электропередачи.
м – метр.
м2 – квадратный метр. м3 – кубический метр. мин. – минута.
МГН – маломобильные группы населения.
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования.
МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
НГП – нормативы градостроительного проектирования.
НПА – нормативный правовой акт.
ОМЗ – объекты местного значения.
ОМСУ – органы местного самоуправления.
 ООПТ – особо охраняемая природная территория.
РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования.
РСЧС – единая система государства, занимающаяся предупреждением и ликвидацией ситуаций чрезвычайного уровня.
РФ – Российская Федерация.
СанПиН – санитарные правила и нормы.
СЗЗ – санитарно-защитная зона.
СН – строительные нормы.
СНиП – строительные нормативы и правила.
СП – свод правил.
СПО – среднее профессиональное образование.
СТО – станция технического обслуживания. тыс. – тысяча.
ТКО – твердые коммунальные отходы.
УДС – улично-дорожная сеть.
ЧС – чрезвычайная ситуация
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[bookmark: _Hlk178172418]	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
	Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
	Федеральный	закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
	Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
	Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
	Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
	Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
	Федеральный	закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
	Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
	Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
	Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;
	Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
	Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
	Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
	Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
	Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2019 года № Пр-1382 по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства;
	Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года№ 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»;
	Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;
	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;
	Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченность населения услугами организации культуры»;
	Приказ Минобрнауки России от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» (вместе с «Примерным положением об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия», «Примерным положением о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)», «Примерным положением о детских лагерях труда и отдыха», «Примерным положением о детских лагерях палаточного типа», «Примерным положением о детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности») (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2017 № 47607);
	Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
	Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 22 ноября 2022 г. № АК-292-Р «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по определению необходимого количества парковок (парковочных мест) на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта общего пользования».
	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
	Распоряжение Министерства транспорта РФ от 28 июня 2022 г. N АК-167-р «Об утверждении Методических рекомендаций по организации процесса транспортного планирования в сельской местности»;
	ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
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